**ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с кандидатстване на община Хитрино с проектно предложение **„Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“** по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в изпълнение на чл. 29, ал. 15 и сл. от „Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.““, моля да предоставите оферти за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, които възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в ***Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи,*** както следва:

* **Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения за 1м/л - диаметър в мм: DN160 - -вид на почвата: земна;**

Информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране от Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

Проектът **„Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“,** предвижда реконструкция на водопроводната мрежа на с. Хитрино.

С проекта се предвижда *реконструкция на цялата вътрешна водопроводната мрежа на с. Хитрино*. Предвидени са за изграждане 2 главни клона, 39 второстепенни клона и реконструкция на напорния водопровод в чертите на населеното място с обща дължина 11 794,49 м. Реконструкцията на напорния водопровод е с дължина 863,40 м с диаметър DN160. Главен клон I е с дължина 1 730,38 м с диаметри DN160, DN110 и DN90 с дължини съответно 535,54 м, 301,78 м и 893,06 м. Главен клон II е с дължина 820,16 м с диаметър DN110. Второстепенната мрежа включва 39 броя клонове с дължина 8 380,55 м с диаметри DN110 и DN90 с дължини съответно 759,76 м и 7620,79 м.

Oфертите следва да бъдат изготвени по Образец на възложителя (**Приложение № 2**).

Оферти моля да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до **13.07.2017 г.,** на вниманието на Ахмед Мехмед Ахмед – Заместник – кмет на община Хитрино.

**Приложения:**

1. Техническа спецификация (**Приложение № 1**);

2. Оферта (**Приложение № 2**);

3. Декларация за липса на свързаност (**Приложение № 3)**

4. Техническо предложение (**Приложение № 4**);

5. Ценово предложение (**Приложение № 5**);

Ахмед Ахмед**:……………………………………...**

**/Зам. – кмет на община Хитрино/**